## **Государственное автономное учреждение культуры Владимирской области**

## **«ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»**

Техническое задание на устройство

Грузопассажирского лифта для инвалидов и маломобильных групп населения.

**1. Поставка лифта**.

* 1. Поставка должна производиться согласно, и в полном соответствии со Спецификацией на оборудование. (прилагается)
	2. Поставляемый комплект оборудования лифта должен быть новым, выпуска не ранее 2016 года.
	3. Используемые материалы должны отвечать всем нормативам и стандартам, утвержденным действующим законодательством РФ, предъявляемым к данным изделиям, в подтверждение чего Подрядчик при выполнении контракта предоставляет копии сертификатов соответствия.
	4. Конструкция лифта должна соответствовать действующим в РФ нормам пожарной, электробезопасности и техническим регламентам безопасной эксплуатации лифтов в РФ.
	5. Комплект поставки должен включать в себя полный пакет технической документации, переведен на русский язык.
	6. Доставка и монтаж оборудования производится силами Подрядчика.
1. **Работы по монтажу лифта.**
	1. Начало работ- с момента подписания договора. Срок окончания работ предлагается претендентом, но не позднее 20.12.2016г.
	2. Все работы по монтажу лифтового оборудования должны быть произведены строго в соответствии с нормативной и проектно - сметной документацией, с соблюдением всех действующих технических регламентов на производство данного вида работ. В случае возникновения необходимости отступления от документации в процессе проведения работ по монтажу лифтового оборудования, все изменения должны быть согласованы с Заказчиком.
	3. Работы производятся сотрудниками Подрядчика только при наличии лицензии, и документов подтверждающих квалификацию, необходимую для производства данного вида работ.
	4. При производстве работ Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия выполняемых работ, требованиям технических регламентов. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения в любое время производства. В случае выявления недостатков и нарушений Заказчиком или уполномоченным им лицом составляется предписание с указанием срока устранения недостатков и передается Подрядчику для исполнения.
	5. По окончании работ Подрядчик обязан предоставить всю необходимую документацию, для постановки на учет в организации осуществляющие техническое обслуживание лифтов.
	6. Приемка выполненных работ и расчеты за выполненные работы осуществляется подписанием актов выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3. после подписания сторонами акта о вводе лифта в эксплуатацию.

1. **Условия выполнения работ:**
	1. Во время проведения монтажных работ в здании будут проводиться плановые мероприятия, и осуществляться кружковая деятельность в связи с этим:
	2. Подрядчик должен провести работы по отделению потока работников, и посетителей Заказчика на этажных площадках от зоны проведения работ по монтажу лифтового оборудования . Схему и график передвижения, складирования и переноса строительных материалов и оборудования на объекте Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком.
	3. На Подрядчика возлагается неукоснительное соблюдение правил безопасного проведения работ, и соблюдения действующих правил пожарной, электробезопасности, пропускного режима, и антитеррористической защищенности объекта.
	4. Заказчик вправе приостановить работы, в случае выявления нарушений безопасности проведения работ, до их устранения. При этом составляется соответствующий Акт.
	5. В ходе проведения подготовительных работ Подрядчик должен предусмотреть оформление нарядов-допусков на особо опасные работы и, при необходимости, разрешение на производство огневых работ по согласованию с Заказчиком.
	6. Подрядчик несет ответственность за сохранность интерьера здания, и имущество Заказчика. Порча, поломка, либо другой ущерб имуществу Заказчика нанесенный при производстве работ устраняется за счет Подрядчика.
2. **Требования к объему и сроку предоставления гарантий.**
	1. Срок гарантии с момента ввода лифта в эксплуатацию должен составлять не менее 3 лет.
	2. В случае обнаружения неисправностей, в течении гарантийных сроков, Подрядчик должен безвозмездно устранять выявленные недостатки.
3. **Требования по ремонтопригодности.**

Если в течение сроков гарантии оборудование, или отдельные детали лифта окажутся дефектным или некомплектным или не будет соответствовать условиям Договора, и будет подтверждено, что данные дефекты возникли по вине Подрядчика или заводского брака, то в соответствии с условиями договора по соглашению между Подрядчиком, и Заказчиком, Подрядчик обязуется по просьбе Заказчика незамедлительно, и за свой счет устранить обнаруженные дефекты путем исправления, либо замены оборудования или его деталей доброкачественным оборудованием.

К замененным на новые деталям и оборудованию будет применяться новый гарантийный период установленный производителем.

8. Подписание договора.

В подписании договора участвуют первые лица руководства организации поставщика, имеющие документальные подтверждения полномочий. Присутствие на подписании обязательно.

Директор ГАУК ВО Областной Крючков В.В.

 Дворец Культуры и искусства

*Подготовил: Буйлов А.В.*

 *Главный инженер*