**Технические параметры концертного зала**

Тип зрительного зала: партер, балкон.

Количество мест в зрительном зале: 741.

**Характеристика сценической площадки.**

Ширина сцены- 23,4 метра;

Глубина сцены (от рампы)- 16, 94 метра;

Высота сцены до колосниковой решетки – 17,4 метра;

Высота до потолка сценической коробки- 20, 5 метра;

Высота до первой галереи- 7,4 метра;

Высота до второй галереи- 10,1 метра;

Высота до третьей галереи- 12,5 метра;

Высота до четвертой галереи- 15, 0 метра.

Зеркало сцены:

Высота- 6, 89 метра;

Ширина- 13, 8 метра.

Высота архитектурного портала- 6, 89 метра;

Ширина архитектурного портала- 16, 0 метра.

Авансцена:

Ширина- 20, 65 метра;

Глубина- 2,9 метра.

Планшет сцены покрыт сценическим покрытием серого цвета. Не допускается крепление к планшету сцены декораций и деталей оформления гвоздями, скобами и т. п. При постилке половиков, ковров и т.д. Во избежание их скольжения по планшету сцены, допустимо применение профессионального скотча.

Карманы сцены отделены от сценической площадки противопожарными занавесами.

Главный антрактно-раздвижной занавес- с электроприводом.

Наклон планшета- 0 градусов.

Верхняя механизация сцены.

Штанкетные подъемы: 36 единиц

Из них:

- с электроприводом: 19 единиц;

- с ручным приводом: 17 единиц.

Грузоподъемность штанкетных подъемов- 200 кг.

Высота подъема штанкет- 14-15,5 метра.

Поплановый занавес (суперзанавес) подъемно-опускной – 2 единицы.

Софитные подъемы: 4 единицы софитных ферм с электроприводом.

Наличие штанкетных подъемов на планах сцены.

Нулевой план сцены

Глубина от зеркала сцены до первой софитной фермы- 1,22 метра;

Количество штанкетных подъемов- 4 единицы.

Из них:

- с электроприводом: 2 единицы;

- с ручным подъемом: 2 единицы.

Первый план сцены

Глубина от первой до второй софитных ферм: 2,05 – 3,95 метра;

Количество штанкетных подъемов: 8 единиц.

Из них:

-с электроприводом: 5 единиц;

-с ручным приводом: 3 единицы.

Второй план сцены

Глубина от второй до третьей софитных ферм- 4,78- 7,1 метра.

Количество штанкетных подъемов- 8 единиц

Из низ:

-с электроприводом: 4 единицы;

-с ручным приводом: 4 единицы.

Третий план сцены

Глубина от третьей до четвертой софитных ферм: 7,94- 10,25 метра.

Количество штанкетных подъемов: 9 единиц

Из них:

-с электроприводом: 5 единиц;

-с ручным приводом: 4 единицы.

Четвертый план сцены

Глубина от четвертой софитной фермы до задней стены сцены: 11,12 – 16,94 метра.

Количество штанкетных подъемов: 7 единиц

Из них:

-с электроприводом: 3 единицы;

-с ручным приводом: 4 единицы.