Стройка:	Областной дворец культуры и искусства. Мероприятия для приема маломобильных групп населения.	
	
Объект:	Мероприятия для приема маломобильных групп населения	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Общестроительные работы	
Сметная стоимость:	996.113	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.289	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	179.107	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2016 г.	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 63-7-1 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Разборка облицовки стен из мраморных плит(применительно полов)	100 м2 поверхности облицовки		1.178	3 152.55	3 714	48 281.27	56 875	15.314	
1. 1.	1-1021	Рабочий строитель среднего разряда 2,1	чел.-ч	364.1	428.9098	7.87	3 376	127.89	54 853	16.25	
1. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.49	4.11122	10.66	44	173.25	712	16.25	
1. 3.	ТСЭМ 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.61	0.71858	31.26	22	247.41	178	7.915	
			(1)			13.50	10	219.38	158	16.25	
1. 4.	ТСЭМ 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	2.88	3.39264	90.00	305	535.33	1 816	5.948	
			(1)			10.06	34	163.48	555	16.25	
1. 5.	ТСЭМ 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	5.76	6.78528	1.53	10	4.14	28	2.706	
		Накладные расходы				77%	2 633	65%	36 117		
		Сметная прибыль				50%	1 710	40%	22 226		
		Всего с НР и СП					8 057		115 218		
	
2.	ТЕР 46-04-011-12 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (100мм)	100 м2 покрытия		0.039	765.86	30	7 040.36	275	9.167	
2. 1.	1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	28.54	1.11306	8.64	10	140.40	156	16.25	
2. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.58	0.21762	10.06	2	163.48	36	16.25	
2. 3.	ТСЭМ 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	5.58	0.21762	90.00	20	535.33	116	5.948	
			(1)			10.06	2	163.48	36	16.25	
2. 4.	ТСЭМ 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	11.16	0.43524	1.53	1	4.14	2	2.706	
		Накладные расходы				99%	12	84%	161		
		Сметная прибыль				60%	7	48%	92		
		Всего с НР и СП					49		528		
	
3.	ТЕР 46-04-011-13 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12	100 м2 покрытия		0.585	132.61	78	1 089.37	637	8.167	
		Объем: 3.9*15									
3. 1.	1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	3.5	2.0475	8.64	18	140.40	287	16.25	
3. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.1	0.6435	10.06	6	163.48	105	16.25	
3. 3.	ТСЭМ 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	1.1	0.6435	90.00	58	535.33	344	5.948	
			(1)			10.06	6	163.48	105	16.25	
3. 4.	ТСЭМ 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	2.2	1.287	1.53	2	4.14	5	2.706	
		Накладные расходы				99%	24	84%	329		
		Сметная прибыль				60%	14	48%	188		
		Всего с НР и СП					116		1 154		
	
4.	ТЕРр 65-4-1 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов		0.04	445.72	18	7 175.02	287	15.944	
4. 1.	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	51.3	2.052	8.53	18	138.61	284	16.25	
4. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.26	0.0104	13.50		219.38	2	16.25	
4. 3.	ТСЭМ 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.26	0.0104	31.26		247.41	3	7.915	
			(1)			13.50		219.38	2	16.25	
		Накладные расходы				74%	13	63%	180		
		Сметная прибыль				50%	9	40%	114		
		Всего с НР и СП					40		582		
	
5.	ТЕРр 56-9-1 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок		0.02	1 807.42	36	25 526.26	511	14.194	
5. 1.	1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	179.3	3.586	8.02	29	130.33	467	16.251	
5. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.97	0.0794	10.06	1	163.48	13	16.25	
5. 3.	ТСЭМ 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	3.97	0.0794	90.00	7	535.33	43	5.948	
			(1)			10.06	1	163.48	13	16.25	
5. 4.	ТСЭМ 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	7.93	0.1586	1.53		4.14	1	2.706	
		Накладные расходы				82%	25	70%	336		
		Сметная прибыль				62%	19	50%	240		
		Всего с НР и СП					79		1 087		
	
6.	ТЕРр 56-10-1 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен		0.032	288.06	9	4 681.21	150	16.667	
		Объем: 0.8*2*2									
6. 1.	1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	36.28	1.16096	7.94	9	129.03	150	16.251	
		Накладные расходы				82%	7	70%	105		
		Сметная прибыль				62%	6	50%	75		
		Всего с НР и СП					22		330		
	
7.	ТЕР 10-06-037-03 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом (демонтаж ПВХ-панелей)	100 м2 стен (за вычетом проемов)		0.33	630.27	208	9 991.37	3 297	15.851	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8	
7. 1.	1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	67.2	22.176	9.07	201	147.39	3 269	16.25	
7. 2.	ТСЭМ 134041	Шуруповерт	маш.-ч	1.84	0.6072	3.00	2	7.44	5	2.48	
7. 3.	ТСЭМ 330901	Ножницы электрические	маш.-ч	0.376	0.12408	33.59	4	176.68	22	5.26	
7. 4.	ТСЭМ 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.256	0.41448	2.08	1	5.29	2	2.543	
		Накладные расходы				106%	213	90%	2 942		
		Сметная прибыль				54%	109	43%	1 406		
		Всего с НР и СП					530		7 645		
	
8.	ТЕР 46-03-007-03 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3		0.42	346.70	146	3 173.62	1 333	9.13	
8. 1.	1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	12.3	5.166	8.97	46	145.76	753	16.25	
8. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.54	1.0668	10.06	11	163.48	174	16.25	
8. 3.	ТСЭМ 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	2.54	1.0668	90.00	96	535.33	571	5.948	
			(1)			10.06	11	163.48	174	16.25	
8. 4.	ТСЭМ 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	5.08	2.1336	1.53	3	4.14	9	2.706	
		Накладные расходы				99%	56	84%	779		
		Сметная прибыль				60%	34	48%	445		
		Всего с НР и СП					237		2 557		
	
9.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		20.48056	42.98	880	342.55	7 015	7.972	
		Объем: (1.82*0.04+10.5*0.02+1.18*0.032)+(117.8*0.08+3.9*0.1+1.32+33*0.002)*1.8									
9. 1.	1-1010	Рабочий строитель среднего разряда 1	чел.-ч	0.5777	11.831619512	7.19	85	116.84	1 382	16.25	
9. 2.	ТСЭМ 400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0.29	5.9393624	111.00	659	638.87	3 794	5.756	
			(1)			11.60	69				
		в т.ч. Накладные расходы				100%	85	85%	1 175		
		в т.ч. Сметная прибыль				60%	51	48%	663		
	
10.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		20.48056	13.38	274	97.45	1 996	7.285	
		Объем: 20.16+0.32056									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					5 393		72 376	13.42	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 221		63 078	14.944	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1; %=84 - по стр. 2, 3, 8; %=70 - по стр. 5, 6; %=90 - по стр. 7)					2 971		40 770	13.723	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 3, 8; %=50 - по стр. 5, 6; %=43 - по стр. 7)					1 899		24 672	12.992	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9 091		128 520	14.137	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					18		287	15.944	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 4)					13		180	13.846	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4)					9		114	12.667	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					40		581	14.525	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 154		9 011	7.808	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 9)					85		1 175	13.824	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9)					51		663	13	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 154		9 011	7.808	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					10 285		138 112	13.428	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 984		40 950	13.723	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 908		24 786	12.991	
	
	Раздел 2.  Строительные работы	
	
	Устройство монолитной плиты	
11.	ТЕР 08-01-002-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания		0.39	160.35	63	1 125.68	439	6.968	
11. 1.	1-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	2.645	1.03155	8.17	8	132.76	137	16.25	
11. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3625	0.141375	10.48	1	170.38	24	16.25	
11. 3.	ТСЭМ 031812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	0.1	0.039	205.65	8	1 110.68	43	5.401	
			(1)			11.60		188.50	7	16.25	
11. 4.	ТСЭМ 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	0.2625	0.102375	90.00	9	535.33	55	5.948	
			(1)			10.06	1	163.48	17	16.25	
11. 5.	ТСЭМ 331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.525	0.20475	0.55		1.36		2.473	
11. 6.	ТССЦ 408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	1.2	0.468	78.25	37	433.68	203	5.542	
11. 7.	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	0.15	0.0585	2.41		12.08	1	5.012	
		Накладные расходы				110%	10	93%	150		
		Сметная прибыль				68%	6	54%	87		
		Всего с НР и СП					79		676		
	
12.	ТЕР 06-01-001-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0039	6 123.25	24	51 779.06	202	8.417	
12. 1.	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	207	0.8073	7.80	6	126.75	102	16.25	
12. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.5	0.08775	13.50	1	219.38	19	16.25	
12. 3.	ТСЭМ 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	22.5	0.08775	86.40	8	883.58	78	10.227	
			(1)			13.50	1	219.38	19	16.25	
12. 4.	ТСЭМ 111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	60	0.234	0.50		1.36		2.72	
12. 5.	ТСЭМ 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1625	0.00063375	87.17		690.71		7.924	
			(1)			11.60					
12. 6.	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	250	0.975	10.08	10	21.86	21	2.169	
12. 7.	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	0.2	0.00078	2.41		12.08		5.012	
		Накладные расходы				95%	7	80%	97		
		Сметная прибыль				55%	4	44%	53		
		Всего с НР и СП					35		352		
	
13.	ТССЦ 401-0063 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3		0.3978	597.85	238	4 329.20	1 722	7.235	
		Объем: (0.0039)*102.0									
	
14.	ТЕР 06-01-001-19 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.009	14 906.90	134	139 337.75	1 254	9.358	
14. 1.	1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	519.731	4.677579	9.29	43	150.96	706	16.25	
14. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39.15	0.35235	13.47	5	218.90	77	16.25	
14. 3.	ТСЭМ 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	36.5875	0.3292875	86.40	28	883.58	291	10.227	
			(1)			13.50	4	219.38	72	16.25	
14. 4.	ТСЭМ 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	2.225	0.020025	111.99	2	793.92	16	7.089	
			(1)			13.50		219.38	4	16.25	
14. 5.	ТСЭМ 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.3375	0.0030375	89.99		437.10	1	4.857	
			(1)			10.06		163.48		16.25	
14. 6.	ТСЭМ 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	95.2	0.8568	8.10	7	34.11	29	4.211	
14. 7.	ТСЭМ 111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	27.075	0.243675	1.90		8.32	2	4.379	
14. 8.	ТСЭМ 331532	Пила цепная электрическая	маш.-ч	0.375	0.003375	3.27		13.55		4.144	
14. 9.	ТСЭМ 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.3125	0.0298125	87.17	3	690.71	21	7.924	
			(1)			11.60					
14. 10.	ТССЦ 101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0142	0.0001278	4 434.49	1	22 002.65	3	4.962	
14. 11.	ТССЦ 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.08	0.00072	10 256.01	7	69 393.54	50	6.766	
14. 12.	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	300	2.7	10.08	27	21.86	59	2.169	
14. 13.	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	0.009	0.000081	5 160.53		50 988.06	4	9.88	
14. 14.	ТССЦ 102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.02	0.00018	1 078.11		4 947.63	1	4.589	
14. 15.	ТССЦ 102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.13	0.00117	1 166.12	1	4 657.79	5	3.994	
14. 16.	ТССЦ 203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	14.3	0.1287	93.50	12	490.37	63	5.245	
14. 17.	ТССЦ 405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.000738	734.50	1	3 279.20	2	4.465	
14. 18.	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	0.424	0.003816	2.41		12.08		5.012	
		Накладные расходы				95%	46	80%	626		
		Сметная прибыль				55%	26	44%	345		
		Всего с НР и СП					206		2 225		
	
15.	ТССЦ 401-0069 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3		0.9135	739.16	675	5 120.77	4 678	6.93	
		Объем: 0.009*101.5									
	
16.	ТССЦ 204-0109 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т		0.03483	10 558.80	368	24 307.72	847	2.302	
		Объем: (1.63*11+1.69*10)/1000									
	
17.	ТССЦ 204-0037 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т		0.03483	1 183.05	41	15 824.24	551	13.439	
	
18.	ТЕР 07-05-039-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд	100 м шва		0.0788	268.83	21	1 643.66	130	6.19	
18. 1.	1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	7.2795	0.5736246	9.07	5	147.39	85	16.25	
18. 2.	ТСЭМ 031910	Люлька	маш.-ч	3.5625	0.280725	53.87	15	135.97	38	2.524	
18. 3.	ТСЭМ 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.125	0.00985	87.17	1	690.71	7	7.924	
			(1)			11.60					
		Накладные расходы				140%	7	119%	101		
		Сметная прибыль				85%	4	68%	58		
		Всего с НР и СП					32		289		
	
19.	ТССЦ 101-4257 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 15 мм	м		7.88	2.04	16	7.25	57	3.563	
	
20.	ТЕР 07-05-039-10 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство вертикального стыка водоотбойной ленты	100 м шва		0.0788	426.89	34	2 584.11	204	6	
20. 1.	1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	11.96	0.942448	9.07	9	147.39	139	16.25	
20. 2.	ТСЭМ 031910	Люлька	маш.-ч	5.85	0.46098	53.87	25	135.97	63	2.524	
20. 3.	ТСЭМ 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0375	0.002955	87.17		690.71	2	7.924	
			(1)			11.60					
		Накладные расходы				140%	13	119%	165		
		Сметная прибыль				85%	8	68%	95		
		Всего с НР и СП					54		464		
	
21.	ТССЦ 101-5868 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Лента уплотнительная из пенополиэтилена с односторонним клеевым слоем, защищенным антиадгезионным материалом "Линотерм-П" марки PR 10/100	м		7.88	5.92	47	7.67	60	1.277	
	
	Устройство перегородок	
22.	ТЕР 08-02-002-05 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		0.125	7 456.03	932	75 340.30	9 418	10.105	
		Объем: 1.5/0.12									
22. 1.	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	165.5885	20.6985625	8.53	177	138.61	2 869	16.25	
22. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.1375	0.6421875	13.50	9	219.38	141	16.25	
22. 3.	ТСЭМ 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	5.1375	0.6421875	86.40	55	883.58	567	10.227	
			(1)			13.50	9	219.38	141	16.25	
22. 4.	ТССЦ 101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.0023	0.0002875	6 400.66	2	24 499.51	7	3.828	
22. 5.	ТССЦ 102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.016	0.002	769.53	2	3 511.68	7	4.563	
22. 6.	ТССЦ 404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	5.04	0.63	1 105.54	696	9 470.74	5 967	8.567	
22. 7.	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	0.3	0.0375	2.41		12.08		5.012	
		Накладные расходы				110%	205	93%	2 799		
		Сметная прибыль				68%	126	54%	1 625		
		Всего с НР и СП					1 263		13 843		
	
23.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.2875	438.67	126	3 498.02	1 006	7.984	
		Объем: 0.125*2.3									
	
24.	ТЕР 07-05-007-10 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкций		0.01	1 267.31	13	13 779.46	138	10.615	
24. 1.	1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	20.2515	0.202515	8.74	2	142.03	29	16.251	
24. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.35	0.1135	13.50	2	219.38	25	16.25	
24. 3.	ТСЭМ 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	11.35	0.1135	86.40	10	883.58	100	10.227	
			(1)			13.50	2	219.38	25	16.25	
24. 4.	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.25	0.0025	438.67	1	3 498.02	9	7.974	
		Накладные расходы				140%	6	119%	64		
		Сметная прибыль				85%	3	68%	37		
		Всего с НР и СП					22		239		
	
25.	ТССЦ 403-0449 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Перемычка брусковая 2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м3, расход арматуры 0,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		1	37.66	38	364.83	365	9.605	
	
	Двери	
26.	ТЕР 10-01-047-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов		0.1161	4 653.13	540	44 669.52	5 186	9.604	
		Объем: 2.23*2+2*2+3.15									
26. 1.	1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	184.598	21.4318278	8.64	185	140.40	3 009	16.25	
26. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.3125	0.15238125	13.50	2	219.38	33	16.25	
26. 3.	ТСЭМ 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.3125	0.15238125	31.26	5	247.41	38	7.915	
			(1)			13.50	2	219.38	33	16.25	
26. 4.	ТСЭМ 134041	Шуруповерт	маш.-ч	26	3.0186	3.00	9	7.44	22	2.48	
26. 5.	ТСЭМ 330206	Дрели электрические	маш.-ч	77.0125	8.94115125	1.95	17	4.01	36	2.056	
26. 6.	ТСЭМ 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4.4625	0.51809625	87.17	45	690.71	358	7.924	
			(1)			11.60	6				
26. 7.	ТССЦ 101-2064	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	652	75.6972	0.05	4	0.31	23	6.2	
26. 8.	ТССЦ 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	68	7.8948	29.05	229	199.42	1 574	6.865	
26. 9.	ТССЦ 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	92.88	0.49	46	1.35	125	2.755	
		Накладные расходы				106%	198	90%	2 738		
		Сметная прибыль				54%	101	43%	1 308		
		Всего с НР и СП					839		9 232		
	
27.	ТССЦ 203-8088 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами)	м2		8.46	565.99	4 788	5 243.23	44 358	9.264	
		Объем: 2.23*2+2*2									
	
28.	ТССЦ 203-8089 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Блоки дверные внутренние светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна)	м2		3.15	565.99	1 783	5 119.70	16 127	9.045	
	
	Полы	
29.	ТЕР 11-01-008-03 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1 м3 изоляции		16.185	361.65	5 853	2 009.93	32 531	5.558	
		Объем: (114.3-3.2*2)*0.15									
29. 1.	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	2.53	40.94805	8.53	349	138.61	5 676	16.25	
29. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.5625	9.1040625	11.44	104	185.84	1 692	16.25	
29. 3.	ТСЭМ 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.3375	5.4624375	89.99	492	437.10	2 388	4.857	
			(1)			10.06	55	163.48	893	16.25	
29. 4.	ТСЭМ 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.225	3.641625	31.26	114	247.41	901	7.915	
			(1)			13.50	49	219.38	799	16.25	
29. 5.	ТССЦ 406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	17.8035	275.15	4 899	1 323.69	23 566	4.811	
		Накладные расходы				111%	503	94%	6 926		
		Сметная прибыль				64%	290	51%	3 758		
		Всего с НР и СП					6 646		43 215		
	
30.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (проливка )	100 м2 стяжки		1.111	1 374.81	1 527	14 194.31	15 770	10.327	
		Объем: 114.3-3.2									
30. 1.	1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	45.4365	50.4799515	7.94	401	129.03	6 513	16.251	
30. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.5875	1.7637125	13.50	24	219.38	387	16.25	
30. 3.	ТСЭМ 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.5875	1.7637125	31.26	55	247.41	436	7.915	
			(1)			13.50	24	219.38	387	16.25	
30. 4.	ТСЭМ 111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11.3375	12.5959625	0.50	6	1.36	17	2.72	
30. 5.	ТССЦ 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2.04	2.26644	465.84	1 056	3 863.32	8 756	8.293	
30. 6.	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	3.5	3.8885	2.41	9	12.08	47	5.012	
		Накладные расходы				111%	472	94%	6 486		
		Сметная прибыль				64%	272	51%	3 519		
		Всего с НР и СП					2 271		25 775		
	
31.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок V=1133,2*0,395/1000	1 т		0.447614	539.89	242	3 611.49	1 617	6.682	
		Объем: 1133.2*0.395/1000									
31. 1.	1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	14.536	6.506517104	8.86	58	143.98	937	16.251	
31. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0895228	13.50	1	219.38	20	16.25	
31. 3.	ТСЭМ 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.2	0.0895228	111.99	10	793.92	71	7.089	
			(1)			13.50	1	219.38	20	16.25	
31. 4.	ТСЭМ 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.275	0.12309385	87.17	11	690.71	85	7.924	
			(1)			11.60	1				
31. 5.	ТССЦ 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0.028	0.012533192	13 026.22	163	41 781.02	524	3.207	
		Накладные расходы				95%	56	80%	766		
		Сметная прибыль				55%	32	44%	421		
		Всего с НР и СП					331		2 804		
	
32.	ТССЦ 204-0020 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т		0.447614	7 313.88	3 274	27 129.54	12 144	3.709	
	
33.	ТССЦ 204-0035 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т		0.447614	1 425.10	638	18 605.04	8 328	13.053	
	
34.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя		10.65	42.98	458	595.10	6 338	13.838	
34. 1.	1-1028	Рабочий строитель среднего разряда 2,8	чел.-ч	4.209	44.82585	8.38	376	136.18	6 104	16.251	
34. 2.	ТСЭМ 111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.6	6.39	0.50	3	1.36	9	2.72	
34. 3.	ТССЦ 101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0213	3 003.36	64	7 257.90	155	2.417	
34. 4.	ТССЦ 102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.01065	561.41	6	2 355.87	25	4.196	
34. 5.	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	0.35	3.7275	2.41	9	12.08	45	5.012	
		Накладные расходы				111%	417	94%	5 738		
		Сметная прибыль				64%	241	51%	3 113		
		Всего с НР и СП					1 116		15 189		
	
35.	ТССЦ 401-0068 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300)	м3		10.863	739.16	8 029	5 120.77	55 627	6.928	
		Объем: 10.65*1.02									
	
36.	ТЕР 06-01-001-19 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх(ступени)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.016	14 906.90	239	139 337.75	2 229	9.326	
36. 1.	1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	519.731	8.315696	9.29	77	150.96	1 255	16.25	
36. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39.15	0.6264	13.47	8	218.90	137	16.25	
36. 3.	ТСЭМ 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	36.5875	0.5854	86.40	51	883.58	517	10.227	
			(1)			13.50	8	219.38	128	16.25	
36. 4.	ТСЭМ 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	2.225	0.0356	111.99	4	793.92	28	7.089	
			(1)			13.50		219.38	8	16.25	
36. 5.	ТСЭМ 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.3375	0.0054	89.99		437.10	2	4.857	
			(1)			10.06		163.48	1	16.25	
36. 6.	ТСЭМ 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	95.2	1.5232	8.10	12	34.11	52	4.211	
36. 7.	ТСЭМ 111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	27.075	0.4332	1.90	1	8.32	4	4.379	
36. 8.	ТСЭМ 331532	Пила цепная электрическая	маш.-ч	0.375	0.006	3.27		13.55		4.144	
36. 9.	ТСЭМ 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.3125	0.053	87.17	5	690.71	37	7.924	
			(1)			11.60	1				
36. 10.	ТССЦ 101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0142	0.0002272	4 434.49	1	22 002.65	5	4.962	
36. 11.	ТССЦ 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.08	0.00128	10 256.01	13	69 393.54	89	6.766	
36. 12.	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	300	4.8	10.08	48	21.86	105	2.169	
36. 13.	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	0.009	0.000144	5 160.53	1	50 988.06	7	9.88	
36. 14.	ТССЦ 102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.02	0.00032	1 078.11		4 947.63	2	4.589	
36. 15.	ТССЦ 102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.13	0.00208	1 166.12	2	4 657.79	10	3.994	
36. 16.	ТССЦ 203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	14.3	0.2288	93.50	21	490.37	112	5.245	
36. 17.	ТССЦ 405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.001312	734.50	1	3 279.20	4	4.465	
36. 18.	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	0.424	0.006784	2.41		12.08		5.012	
		Накладные расходы				95%	81	80%	1 114		
		Сметная прибыль				55%	47	44%	612		
		Всего с НР и СП					367		3 955		
	
37.	ТССЦ 401-0068 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300)	м3		1.624	739.16	1 200	5 120.77	8 316	6.93	
		Объем: 0.016*101.5									
	
38.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ( 30мм)	100 м2 стяжки		1.143	1 374.81	1 571	14 194.31	16 224	10.327	
38. 1.	1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	45.4365	51.9339195	7.94	412	129.03	6 701	16.251	
38. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.5875	1.8145125	13.50	24	219.38	398	16.25	
38. 3.	ТСЭМ 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.5875	1.8145125	31.26	57	247.41	449	7.915	
			(1)			13.50	24	219.38	398	16.25	
38. 4.	ТСЭМ 111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11.3375	12.9587625	0.50	6	1.36	18	2.72	
38. 5.	ТССЦ 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2.04	2.33172	465.84	1 086	3 863.32	9 008	8.293	
38. 6.	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	3.5	4.0005	2.41	10	12.08	48	5.012	
		Накладные расходы				111%	484	94%	6 673		
		Сметная прибыль				64%	279	51%	3 620		
		Всего с НР и СП					2 334		26 518		
	
39.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки		2.286	251.80	576	2 113.37	4 831	8.387	
		Объем: 114.3*2									
39. 1.	1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	0.575	1.31445	7.94	10	129.03	170	16.251	
39. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2625	0.600075	13.50	8	219.38	132	16.25	
39. 3.	ТСЭМ 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.2625	0.600075	31.26	19	247.41	148	7.915	
			(1)			13.50	8	219.38	132	16.25	
39. 4.	ТСЭМ 111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.9	6.6294	0.50	3	1.36	9	2.72	
39. 5.	ТССЦ 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	0.51	1.16586	465.84	543	3 863.32	4 504	8.293	
		Накладные расходы				111%	20	94%	284		
		Сметная прибыль				64%	12	51%	154		
		Всего с НР и СП					608		5 269		
	
40.	ТЕР 11-01-047-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см (мраморных)	100 м2 покрытия		1.079	7 109.67	7 671	58 801.00	63 446	8.271	
		Объем: 114.3-3.2*2									
40. 1.	1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	270.158	291.500482	8.74	2 548	142.03	41 402	16.251	
40. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.15	2.31985	10.11	23	164.28	381	16.25	
40. 3.	ТСЭМ 020128	Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т	маш.-ч	0.025	0.026975	83.43	2	856.58	23	10.267	
			(1)			13.50		219.38	6	16.25	
40. 4.	ТСЭМ 021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	0.0125	0.0134875	88.01	1	591.80	8	6.724	
			(1)			11.60		188.50	3	16.25	
40. 5.	ТСЭМ 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	2.1125	2.2793875	12.39	28	176.73	403	14.264	
			(1)			10.06	23	163.48	373	16.25	
40. 6.	ТСЭМ 339904	Плиткорез MAKITA RH 4101	маш.-ч	0.0625	0.0674375	9.97	1	16.75	1	1.68	
40. 7.	ТСЭМ 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0125	0.0134875	87.17	1	690.71	9	7.924	
			(1)			11.60					
40. 8.	ТССЦ 101-1971	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.009	0.009711	4 831.60	47	30 781.03	299	6.371	
40. 9.	ТССЦ 101-4368	Клей плиточный <Юнис Гранит>	кг	1200	1294.8	3.71	4 804	15.27	19 772	4.116	
40. 10.	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	0.44	0.47476	2.41	1	12.08	6	5.012	
40. 11.	ТССЦ 101-2416	Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ	кг	13	14.027	15.09	212	97.95	1 374	6.491	
40. 12.	ТССЦ 203-0516	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.01	0.01079	2 470.12	27	13 893.20	150	5.625	
		Накладные расходы				111%	2 854	94%	39 276		
		Сметная прибыль				64%	1 645	51%	21 309		
		Всего с НР и СП					12 170		124 031		
	
41.	ТЕР 15-01-045-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Облицовка ступеней керамогранитными плитками	100 м2 поверхности облицовки		0.09316	8 662.81	807	84 940.16	7 913	9.805	
		Объем: 3.2*2+0.09*5.4*3*2									
41. 1.	1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	434.8955	40.51486478	9.18	372	149.18	6 044	16.251	
41. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.7	0.251532	10.69	3	173.78	44	16.25	
41. 3.	ТСЭМ 020128	Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т	маш.-ч	0.425	0.039593	83.43	3	856.58	34	10.267	
			(1)			13.50	1	219.38	9	16.25	
41. 4.	ТСЭМ 021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	0.1625	0.0151385	88.01	1	591.80	9	6.724	
			(1)			11.60		188.50	3	16.25	
41. 5.	ТСЭМ 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	2.1125	0.1968005	12.39	2	176.73	35	14.264	
			(1)			10.06	2	163.48	32	16.25	
41. 6.	ТСЭМ 339904	Плиткорез MAKITA RH 4101	маш.-ч	0.1125	0.0104805	9.97		16.75		1.68	
41. 7.	ТСЭМ 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1625	0.0151385	87.17	1	690.71	10	7.924	
			(1)			11.60					
41. 8.	ТССЦ 101-1971	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.021	0.00195636	4 831.60	9	30 781.03	60	6.371	
41. 9.	ТССЦ 101-4368	Клей плиточный <Юнис Гранит>	кг	1200	111.792	3.71	415	15.27	1 707	4.116	
41. 10.	ТССЦ 203-0516	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.01	0.0009316	2 470.12	2	13 893.20	13	5.625	
41. 11.	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	0.45	0.041922	2.41		12.08	1	5.012	
		Накладные расходы				95%	356	80%	4 870		
		Сметная прибыль				47%	176	37%	2 253		
		Всего с НР и СП					1 340		15 036		
	
42.	ТССЦ 412-0675 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м2		119.56032	237.00	28 336	1 892.48	226 266	7.985	
		Объем: (1.079+0.09316)*102									
	
	Отделочные работы	
43.	ТЕРр 61-1-9 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен(20мм применительно)	100 м2 поверхности		0.563	865.67	487	12 445.78	7 007	14.388	
		Объем: (30.9+25.4)									
43. 1.	1-1041	Рабочий строитель среднего разряда 4,1	чел.-ч	73.8	41.5494	9.76	406	158.60	6 590	16.25	
43. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.9	1.0697	10.89	12	177.01	189	16.25	
43. 3.	ТСЭМ 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.46	0.25898	31.26	8	247.41	64	7.915	
			(1)			13.50	3	219.38	57	16.25	
43. 4.	ТСЭМ 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1.44	0.81072	12.39	10	176.73	143	14.264	
			(1)			10.06	8	163.48	133	16.25	
43. 5.	ТССЦ 101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.00563	11 164.40	63	36 519.00	206	3.271	
43. 6.	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	0.63	0.35469	2.41	1	12.08	4	5.012	
		Накладные расходы				79%	330	67%	4 542		
		Сметная прибыль				50%	209	40%	2 712		
		Всего с НР и СП					1 026		14 261		
	
44.	ТССЦ 402-0077 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ	кг		1080.96	2.08	2 248	9.05	9 783	4.352	
		Объем: (30.9+25.4)*9.6*2									
	
45.	ТЕР 15-01-019-05 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки		0.563	3 141.92	1 769	34 129.41	19 215	10.862	
		Объем: 30.9+25.4									
45. 1.	1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	183.6205	103.3783415	9.18	949	149.18	15 422	16.251	
45. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.0625	1.1611875	10.62	12	172.63	200	16.25	
45. 3.	ТСЭМ 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.1	0.0563	89.99	5	437.10	25	4.857	
			(1)			10.06	1	163.48	9	16.25	
45. 4.	ТСЭМ 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.3375	0.1900125	31.26	6	247.41	47	7.915	
			(1)			13.50	3	219.38	42	16.25	
45. 5.	ТСЭМ 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1.625	0.914875	12.39	11	176.73	162	14.264	
			(1)			10.06	9	163.48	150	16.25	
45. 6.	ТССЦ 101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.2815	3.00	1	13.10	4	4.367	
45. 7.	ТССЦ 402-0071	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.02815	432.23	12	11 569.39	326	26.767	
45. 8.	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	0.93	0.52359	2.41	1	12.08	6	5.012	
45. 9.	ТССЦ 101-4368	Клей плиточный <Юнис Гранит>	кг	375	211.125	3.71	783	15.27	3 224	4.116	
		Накладные расходы				95%	913	80%	12 498		
		Сметная прибыль				47%	452	37%	5 780		
		Всего с НР и СП					3 134		37 493		
	
46.	ТССЦ 101-4489 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2		56.3	253.09	14 249	1 259.38	70 903	4.976	

47.	ТЕР 46-03-002-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий		1.08	1 270.20	1 372	12 827.56	13 854	10.098	
47. 1.	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	23.3	25.164	9.62	242	156.33	3 934	16.251	
47. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22	23.76	11.60	276	188.50	4 479	16.25	
47. 3.	ТСЭМ 330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	22	23.76	34.55	821	253.19	6 016	7.328	
			(1)			11.60	276	188.50	4 479	16.25	
47. 4.	ТСЭМ 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.8	1.944	87.17	169	690.71	1 343	7.924	
			(1)			11.60	23				
47. 5.	ТССЦ 101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм	шт.	2.52	2.7216	50.64	138	938.27	2 554	18.528	
47. 6.	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	0.594	0.64152	2.41	2	12.08	8	5.012	
		Накладные расходы				99%	513	84%	7 067		
		Сметная прибыль				60%	311	48%	4 038		
		Всего с НР и СП					2 196		24 959		
	
48.	ТЕР 46-03-002-17 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-01	100 отверстий		-10.8	48.02	-519	454.94	-4 913	9.466	
		Объем: -108*10									
48. 1.	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	0.37	-3.996	9.62	-38	156.33	-625	16.251	
48. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.1	-11.88	11.60	-138	188.50	-2 239	16.25	
48. 3.	ТСЭМ 330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	1.1	-11.88	34.55	-410	253.19	-3 008	7.328	
			(1)			11.60	-138	188.50	-2 239	16.25	
48. 4.	ТССЦ 101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм	шт.	0.126	-1.3608	50.64	-69	938.27	-1 277	18.528	
48. 5.	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	0.03	-0.324	2.41	-1	12.08	-4	5.012	
		Накладные расходы				99%	-174	84%	-2 406		
		Сметная прибыль				60%	-106	48%	-1 375		
		Всего с НР и СП					-799		-8 693		
	
49.	ТЕР 09-05-003-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Постановка болтов высокопрочных	100 шт. болтов		1.08	412.81	446	4 221.68	4 559	10.222	
49. 1.	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	18.515	19.9962	9.62	192	156.33	3 126	16.251	
49. 2.	ТСЭМ 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8.7	9.396	1.20	11	4.95	47	4.125	
49. 3.	ТСЭМ 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0625	0.0675	87.17	6	690.71	47	7.924	
			(1)			11.60	1				
49. 4.	ТССЦ 101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00416	0.0044928	34 800.00	156	206 640.60	928	5.938	
49. 5.	ТССЦ 101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.002	0.00216	2 500.00	5	29 241.81	63	11.697	
49. 6.	ТССЦ 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	6	6.48	6.64	43	37.99	246	5.721	
49. 7.	ТССЦ 101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	0.0014	0.001512	18 723.61	28	61 379.24	93	3.278	
49. 8.	ТССЦ 101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0.00002	0.0000216	2 200.00		13 895.39		6.316	
49. 9.	ТССЦ 113-0122	Отвердитель № 1	т	0.00005	0.000054	58 800.00	3	174 681.46	9	2.971	
		Накладные расходы				81%	156	69%	2 157		
		Сметная прибыль				72%	138	58%	1 813		
		Всего с НР и СП					740		8 529		
	
50.	П6 прайс-лист.	Анкер-гильза Хилти HLC 8*70*40  Ц:12.3/1,18/7,25*1,02*1,03	шт		108	1.51	163	10.95	1 183	7.258	
	
51.	П1 прайс-лист.	Поручни для раковины ПР-05-04.450.400 Ц:1335/1,18/7,25*1,02*1,03	шт		2	163.95	328	1 188.64	2 377	7.247	
	
52.	П2 прайс-лист.	Поручни для раковины ПР-05-01.800.595.847 Ц:3245/1,18/7,25*1,02*1,03	шт		2	398.50	797	2 889.12	5 778	7.25	
	
53.	П3прайс-лист.	Поручни откидные ПО-06.01.840.100.250 Ц:2990/1,18/7,25*1,02*1,03	шт		2	367.19	734	2 662.13	5 324	7.253	
	
54.	П4 прайс-лист.	Поручни откидные ПО-06.02.840.100.250 Ц:4010/1,18/7,25*1,02*1,03	шт		2	492.45	985	3 570.26	7 141	7.25	
	
55.	П5 прайс-лист.	Поручни прямые ППР-09.01.1000 Ц:1320/1,18/7,25*1,02*1,03	шт		8	162.10	1 297	1 175.23	9 402	7.249	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					94 658		699 935	7.394	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					90 071		665 354	7.387	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					66 257		462 321	6.978	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 11, 22; %=80 - по стр. 12, 14, 31, 36, 41, 45; %=119 - по стр. 18, 20, 24; %=90 - по стр. 26; %=94 - по стр. 29, 30, 34, 38-40; %=67 - по стр. 43; %=84 - по стр. 47, 48)					7 315		100 574	13.749	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 11, 22; %=44 - по стр. 12, 14, 31, 36; %=68 - по стр. 18, 20, 24; %=43 - по стр. 26; %=51 - по стр. 29, 30, 34, 38-40; %=37 - по стр. 41, 45; %=40 - по стр. 43; %=48 - по стр. 47, 48)					4 139		53 522	12.931	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					101 525		819 450	8.071	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					446		4 559	10.222	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49)					156		2 157	13.827	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49)					138		1 813	13.138	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					740		8 529	11.526	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 141		30 022	7.25	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 141		30 022	7.25	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					106 406		858 001	8.063	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7 471		102 731	13.751	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 277		55 335	12.938	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					100 051		772 311	7.719	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					94 292		728 432	7.725	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					66 257		462 321	6.978	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1; %=84 - по стр. 2, 3, 8, 47, 48; %=70 - по стр. 5, 6; %=90 - по стр. 7, 26; %=93 - по стр. 11, 22; %=80 - по стр. 12, 14, 31, 36, 41, 45; %=119 - по стр. 18, 20, 24; %=94 - по стр. 29, 30, 34, 38-40; %=67 - по стр. 43)					10 286		141 344	13.741	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 43; %=48 - по стр. 2, 3, 8, 47, 48; %=50 - по стр. 5, 6; %=43 - по стр. 7, 26; %=54 - по стр. 11, 22; %=44 - по стр. 12, 14, 31, 36; %=68 - по стр. 18, 20, 24; %=51 - по стр. 29, 30, 34, 38-40; %=37 - по стр. 41, 45)					6 038		78 194	12.95	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					110 616		947 970	8.57	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					446		4 559	10.222	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49)					156		2 157	13.827	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49)					138		1 813	13.138	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					740		8 529	11.526	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 159		30 309	7.288	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 4)					13		180	13.846	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4)					9		114	12.667	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 181		30 603	7.32	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 154		9 011	7.808	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 9)					85		1 175	13.824	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9)					51		663	13	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 154		9 011	7.808	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					116 691		996 113	8.536	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					10 455		143 681	13.743	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 185		80 121	12.954	

Составил:	Чистякова Т.Р.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)