Стройка:	Областной дворец культуры и искусства. Мероприятия для приема маломобильных групп населения.	
	
Объект:	Мероприятия для приема маломобильных групп населения	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05	
(Локальный сметный расчет)	
на Электроосвещение	
Сметная стоимость:	64.117	тыс. руб.	
монтажных работ:	59.046	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.063	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	9.404	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2016 г.	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	ТЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.		1	68.44	68	653.87	654	9.618	
		Начисления: Н17= 2	
1. 1.	1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.37	2.37	9.92	24	161.20	382	16.25	
1. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.29	10.89	3	176.97	51	16.25	
1. 3.	ТСЭМ 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.07	0.07	134.65	9	808.22	57	6.002	
			(1)			13.50	1	219.38	15	16.25	
1. 4.	ТСЭМ 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.71	0.71	8.10	6	34.11	24	4.211	
1. 5.	ТСЭМ 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.22	90.00	20	535.33	118	5.948	
			(1)			10.06	2	163.48	36	16.25	
1. 6.	ТСЭМ 100602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.22	0.22	2.99	1	9.04	2	3.023	
1. 7.	ТСЭМ 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.07	0.07	87.17	6	690.71	48	7.924	
			(1)			11.60	1				
1. 8.	ТССЦ 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.1	0.1	14.13	1	70.95	7	5.021	
1. 9.	ТССЦ 101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.1	0.1	8.93	1	72.55	7	8.124	
1. 10.	ТССЦ 101-2143	Краска	кг	0.02	0.02	20.68		46.41	1	2.244	
		Накладные расходы				95%	26	81%	351		
		Сметная прибыль				65%	18	52%	225		
		Всего с НР и СП					111		1 230		
	
2.	ТССЦ 509-6351 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-23, трехфазные на ток 25 А	шт.		1	2 412.38	2 412	6 649.05	6 649	2.757	
	
3.	ТЕРм 08-03-575-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Прибор или аппарат(автоматические выключатели)	1 шт.		3	11.51	35	185.61	557	15.914	
		Начисления: Н17= 2	
3. 1.	1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.12	3.36	9.92	33	161.20	542	16.25	
3. 2.	ТССЦ 101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.06	8.93	1	72.55	4	8.124	
		Накладные расходы				95%	31	81%	439		
		Сметная прибыль				65%	21	52%	282		
		Всего с НР и СП					88		1 278		
	
4.	ТССЦ 509-2229 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	шт.		1	9.88	10	79.32	79	7.9	
	
5.	ТССЦ 509-2230 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 32А, характеристика С	шт.		2	10.47	21	83.10	166	7.905	
	
6.	ТЕРм 08-02-407-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м		0.3	642.05	193	7 449.55	2 235	11.58	
		Начисления: Н17= 2	
6. 1.	1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	33.2	9.96	9.40	94	152.75	1 521	16.25	
6. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.64	0.192	13.50	3	219.38	42	16.25	
6. 3.	ТСЭМ 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.64	0.192	134.65	26	808.22	155	6.002	
			(1)			13.50	3	219.38	42	16.25	
6. 4.	ТСЭМ 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.14	1.542	8.10	12	34.11	53	4.211	
6. 5.	ТСЭМ 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	6.78	2.034	2.08	4	5.29	11	2.543	
6. 6.	ТСЭМ 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.64	0.192	87.17	17	690.71	133	7.924	
			(1)			11.60	2				
6. 7.	ТССЦ 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	0.315	14.13	4	70.95	22	5.021	
6. 8.	ТССЦ 101-2143	Краска	кг	0.68	0.204	20.68	4	46.41	9	2.244	
6. 9.	ТССЦ 101-2488	Лента ФУМ	кг	0.032	0.0096	434.85	4	707.23	7	1.626	
6. 10.	ТССЦ 101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.82	0.246	7.25	2	144.94	36	19.992	
6. 11.	ТССЦ 110-0219	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	0.195	88.50	17	290.42	57	3.282	
6. 12.	ТССЦ 509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	8	2.4	2.26	5	83.40	200	36.903	
6. 13.	ТССЦ 509-0809	Заглушки	10 шт.	1.02	0.306	1.63		2.75	1	1.687	
		Накладные расходы				95%	92	81%	1 266		
		Сметная прибыль				65%	63	52%	813		
		Всего с НР и СП					348		4 314		
	
7.	ТССЦ 103-0130 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м		30	11.73	352	41.60	1 248	3.545	
	
8.	ТЕРм 08-02-390-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м		0.05	210.50	11	2 847.16	142	12.909	
		Начисления: Н17= 2	
8. 1.	1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	16.29	0.8145	9.51	8	154.54	126	16.25	
8. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0005	13.50		219.38		16.25	
8. 3.	ТСЭМ 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0005	31.26		247.41		7.915	
			(1)			13.50		219.38		16.25	
8. 4.	ТСЭМ 134041	Шуруповерт	маш.-ч	6.08	0.304	3.00	1	7.44	2	2.48	
8. 5.	ТСЭМ 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	6.08	0.304	2.08	1	5.29	2	2.543	
8. 6.	ТССЦ 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.001	0.00005	12 281.50	1	49 477.47	2	4.029	
8. 7.	ТССЦ 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	20	1	0.45		7.50	8	16.667	
		Накладные расходы				95%	8	81%	102		
		Сметная прибыль				65%	5	52%	66		
		Всего с НР и СП					24		310		
	
9.	ТССЦ 509-1832 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x25 мм	м		5	2.48	12	21.48	107	8.917	
	
10.	ТЕРм 08-02-412-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м		0.3	133.75	40	1 730.73	519	12.975	
		Начисления: Н17= 2	
10. 1.	1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	8.96	2.688	9.40	25	152.75	411	16.25	
10. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.018	13.50		219.38	4	16.25	
10. 3.	ТСЭМ 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.06	0.018	134.65	2	808.22	15	6.002	
			(1)			13.50		219.38	4	16.25	
10. 4.	ТСЭМ 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.06	0.018	87.17	2	690.71	12	7.924	
			(1)			11.60					
10. 5.	ТССЦ 101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00116	0.000348	2 020.00	1	4 651.84	2	2.303	
10. 6.	ТССЦ 101-2143	Краска	кг	0.02	0.006	20.68		46.41		2.244	
10. 7.	ТССЦ 101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.096	29.64	3	49.41	5	1.667	
10. 8.	ТССЦ 509-0779	Втулки В42	1000 шт.	0.0122	0.00366	278.06	1	1 667.49	6	5.997	
10. 9.	ТССЦ 509-1656	Гильза кабельная медная ГМ 35	шт.	5	1.5	3.78	6	40.46	61	10.704	
		Накладные расходы				95%	24	81%	336		
		Сметная прибыль				65%	16	52%	216		
		Всего с НР и СП					80		1 071		
	
11.	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м		0.05	50.05	3	621.07	31	10.333	
		Начисления: Н17= 2	
11. 1.	1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	3.76	0.188	9.40	2	152.75	29	16.25	
11. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0005	13.50		219.38		16.25	
11. 3.	ТСЭМ 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.01	0.0005	134.65		808.22		6.002	
			(1)			13.50		219.38		16.25	
11. 4.	ТСЭМ 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0005	87.17		690.71		7.924	
			(1)			11.60					
11. 5.	ТССЦ 101-2143	Краска	кг	0.05	0.0025	20.68		46.41		2.244	
11. 6.	ТССЦ 101-2478	Лента К226	100 м	0.055	0.00275	109.11		182.32	1	1.671	
11. 7.	ТССЦ 101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.008	29.64		49.41		1.667	
		Накладные расходы				95%	2	81%	23		
		Сметная прибыль				65%	1	52%	15		
		Всего с НР и СП					6		70		
	
12.	ТЕРм 08-02-401-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м		0.65	676.34	440	7 251.74	4 714	10.714	
		Объем: 100-35									
		Начисления: Н17= 2	
12. 1.	1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	41.28	26.832	9.40	252	152.75	4 099	16.25	
12. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.13	13.50	2	219.38	29	16.25	
12. 3.	ТСЭМ 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.2	0.13	134.65	18	808.22	105	6.002	
			(1)			13.50	2	219.38	29	16.25	
12. 4.	ТСЭМ 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.98	1.287	8.10	10	34.11	44	4.211	
12. 5.	ТСЭМ 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4.82	3.133	2.08	7	5.29	17	2.543	
12. 6.	ТСЭМ 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.2	0.13	87.17	11	690.71	90	7.924	
			(1)			11.60	2				
12. 7.	ТССЦ 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00037	0.0002405	12 281.50	3	49 477.47	12	4.029	
12. 8.	ТССЦ 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.75	1.1375	14.13	16	70.95	81	5.021	
12. 9.	ТССЦ 101-2143	Краска	кг	0.4	0.26	20.68	5	46.41	12	2.244	
12. 10.	ТССЦ 101-2478	Лента К226	100 м	0.03	0.0195	109.11	2	182.32	4	1.671	
12. 11.	ТССЦ 101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1	0.65	7.25	5	144.94	94	19.992	
12. 12.	ТССЦ 509-0104	Скобы двухлапковые	10 шт.	5	3.25	32.41	105	23.17	75	0.715	
		Накладные расходы				95%	241	81%	3 344		
		Сметная прибыль				65%	165	52%	2 147		
		Всего с НР и СП					846		10 204		
	
13.	П1 прайс-лист.	Кабель ВВГнг(А)-FRLS - 0.66 сеч.3х10 мм2 Ц:363/1,18/7,25*1,03*1,02	м		100	44.58	4 458	323.21	32 321	7.25	
	
	Сверление отверстий в кирпичных стенах диаметром 32мм 	
14.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметром 32 мм)	100 отверстий		0.06	57.10	3	787.10	47	15.667	
14. 1.	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	5.49	0.3294	8.53	3	138.61	46	16.25	
14. 2.	ТСЭМ 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4.94	0.2964	2.08	1	5.29	2	2.543	
		Накладные расходы				78%	2	66%	30		
		Сметная прибыль				50%	2	40%	18		
		Всего с НР и СП					7		96		
	
15.	ТЕРр 69-2-3 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий		0.06	65.64	4	904.68	54	13.5	
15. 1.	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	6.31	0.3786	8.53	3	138.61	52	16.25	
15. 2.	ТСЭМ 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	5.68	0.3408	2.08	1	5.29	2	2.543	
		Накладные расходы				78%	2	66%	34		
		Сметная прибыль				50%	2	40%	21		
		Всего с НР и СП					8		109		
	
16.	ТЕРр 69-2-2 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий		0.22	54.92	12	756.99	167	13.917	
		Объем: 3*4+2*5									
16. 1.	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	5.28	1.1616	8.53	10	138.61	161	16.25	
16. 2.	ТСЭМ 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4.75	1.045	2.08	2	5.29	6	2.543	
		Накладные расходы				78%	8	66%	106		
		Сметная прибыль				50%	5	40%	64		
		Всего с НР и СП					25		338		
	
17.	ТЕРр 54-3-2 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры (снятие плит Армстронг)	100 м2 подшивки		0.15	118.18	18	1 896.90	285	15.833	
17. 1.	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	14.79	2.2185	7.80	17	126.75	281	16.25	
17. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.0135	13.50		219.38	3	16.25	
17. 3.	ТСЭМ 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.09	0.0135	31.26		247.41	3	7.915	
			(1)			13.50		219.38	3	16.25	
		Накладные расходы				85%	14	72%	204		
		Сметная прибыль				80%	14	64%	182		
		Всего с НР и СП					46		671		
	
18.	ТЕР 10-01-022-03 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм (востановление существующих плит)	100 м2 потолка		0.15	726.34	109	11 303.62	1 696	15.56	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
18. 1.	1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	77.165	11.57475	8.64	100	140.40	1 625	16.25	
18. 2.	ТСЭМ 331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.8375	0.125625	0.95		4.09	1	4.305	
18. 3.	ТСЭМ 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.675	0.10125	87.17	9	690.71	70	7.924	
			(1)			11.60	1				
		Накладные расходы				106%	106	90%	1 463		
		Сметная прибыль				54%	54	43%	699		
		Всего с НР и СП					269		3 857		

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					8 201		51 671	6.301	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 055		49 422	6.136	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					6 913		39 322	5.688	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 6, 8, 10-12)					424		5 861	13.823	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 6, 8, 10-12)					290		3 763	12.976	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 769		59 046	6.733	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					146		2 249	15.404	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 14-16; %=72 - по стр. 17; %=90 - по стр. 18)					133		1 838	13.82	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 14-16; %=64 - по стр. 17; %=43 - по стр. 18)					76		984	12.947	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					355		5 071	14.285	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					9 124		64 117	7.027	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					557		7 699	13.822	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					366		4 747	12.97	

Составил:	Чистякова Т.Р.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)